«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Пластина опорная облегченная 80х30** **х2,0 мм с 2-мя отверстиями 8,5х18 мм М10**

**арт.** **200 01 8030 М10 0**

Уникальная крепёжная пластина для установки на горизонтальные и вертикальные поверхности. Под болты, винты, резьбовые шпильки М10. Два монтажных отверстия d = 8,5 х18 мм для крепления на дюбеля и анкера М10.

Основание изготовлено из горячеоцинкованной стали толщиной 2.0 мм. Марка стали 08ПС по ГОСТ 14918. Габариты основания 80 х 30 мм. Не требуется специального инструмента для установки. Дополнительный крепеж в комплект не входит. Работать в перчатках. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001.

* Разрушающая нагрузка на срез 9450 N
* Разрушающая нагрузка на вырыв болта из заклепки 32000 N
* Разрушающие нагрузки на скручивание резьбы 50 Nm

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 80 мм

Ширина: 30 мм

Высота: 17,3 мм

Монтажное отверстие – два d=8,5 х18 мм

Резьбовая часть – под М10

Вес 1 шт.– 0,037 кг

Упаковка – картон

Упаковка – 100 штук