«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

**Пластина опорная облегченная 80х30** **х2,0 мм с 2-мя отверстиями 8,5х18мм М12**

**арт. 200 01 8030 М12 0**

Уникальная крепёжная пластина для установки на горизонтальные и вертикальные поверхности. Под болты, винты, резьбовые шпильки М12. Два монтажных отверстия d = 8,5 х18 мм для крепления на дюбеля и анкера М12.

Основание изготовлено из горячеоцинкованной стали толщиной 2.0 мм. Марка стали 08ПС по ГОСТ 14918. Габариты основания 80 х 30 мм. Не требуется специального инструмента для установки. Дополнительный крепеж в комплект не входит. Работать в перчатках. Изготовлено по ТУ 5690-001-23091169-2001.

* Разрушающая нагрузка на срез 10250 N
* Разрушающая нагрузка на вырыв болта из заклепки 34000 N
* Разрушающие нагрузки на скручивание резьбы 70 Nm

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Изготовлено в России

Длина: 80 мм

Ширина: 30 мм

Высота: 19,2 мм

Монтажное отверстие – два d=8,5 х18 мм

Резьбовая часть – под М12

Вес 1 шт.– 0,048 кг

Упаковка – картон

Упаковка – 100 штук