Element

Охлаждающая жидкость для лазеров

**Назначение:** Element – охлаждающая жидкость для CO2 лазерных трубок и твердотельного лазера. Способствует увеличению производительности излучателя и продлению его срока службы. Морозостойкость до -20 °С.

**Способ применения:** Готово к применению. Заполните систему охлаждающей жидкостью. Запустите аппарат, при необходимости дайте поработать системе охлаждения 5 мин. для удаления воздушных пробок и заполнения полостей. Далее проверьте уровень жидкости в аппарате, при необходимости долейте. Поддерживайте уровень жидкости в аппарате на оптимальном уровне в течении всего срока эксплуатации аппарата. Меняйте жидкость не реже 1 раза в 6 месяцев.

Нейтрально воздействует на резину и пластмассу, но, в то же время, значительно уменьшает количество отложений накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения.

**Условия хранения:** хранить в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

**Состав:** дистиллированная вода, пропиленгликоль, присадки, краситель.

**Срок годности:** 36 месяцев со дня производства в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Не допускать попадания жидкости внутрь организма, на открытые участки кожи и слизистые оболочки.

**Производитель: ООО «ОТ И ДО.РУ»**

**ТУ 20.59.59-009-43456213-2025**

**Дата изготовления: см. на упаковке Объем: 10 л**