ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

1. Светодиодные панели (UNIVERSAL) представляют собой инновационный и экологичный источник света, где светообразующим элементом является светодиод. Предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220В частоты 50Гц. LED Панели EKS являются энергосберегающим прибором.
2. LED Панели EKS имеют различную ватность и температуру свечения, широкий диапазон рабочего напряжения.
3. LED Панели EKS могут использоваться как основное освещение жилых или офисных помещений. Идеально подойдут в любой современный интерьер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Мощность (W) – 30W
* Цветовая температура (K) – 4200 К
* Рабочее напряжение (V)-220 V
* Форма светильника - круг
* Световой поток (Lm) - 2700 Lm
* Степень защиты- ip 20

**УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ**

Цвет корпуса: БЕЛЫЙ

Срок службы: 30 000 часов

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

* Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220V и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель)
* Монтаж и демонтаж должен осуществляться только при отключённом питании сети.
* Нельзя использовать после контакта с жидкостями
* Нельзя использовать с диммером.
* Используется только внутри помещения с нормальной влажностью.
* При выходе из строя после истечения срока службы – необходима утилизация.
* Не разбирать.
* При повреждении – тщательно собрать все осколки во избежание пореза.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 ГОСТ 15150.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до + 50°С и относительной влажности 98% при 25°С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Страна-изготовитель: PRC

Производитель:

Жида Трейдинг Кампани, Лтд.

Офис 2201, Ванда Плаза,

Район Пэнцзян, Цзянмынь.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

12 месяцев с даты покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека, данного заполненного паспорта и целостности упаковки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  Нанесена на корпусе | ДАТА ПРОДАЖИ | ШТАМП МАГАЗИНА |
| LED панель SALAR круг, 30W, 4200К, 2700Лм, D230\*190\*32 мм |  |  |  |