Лента малярная MAITRE DECO TOOLS (синяя)
Наименование и артикулы:
· Лента малярная MAITRE DECO TOOLS (синяя) 24мм.Х25м., рисовая бумага. Арт MD IN00025
· Лента малярная MAITRE DECO TOOLS (синяя) 38мм.Х25м., рисовая бумага. Арт. MD IN00028
Универсальное решение для сложных поверхностей и наружных работ. Профессиональная малярная лента MAITRE DECO TOOLS (синяя) — это усиленный вариант, созданный для повышенных нагрузок. Она сочетает в себе прочность основы из рисовой бумаги (WASHI) и усиленный клей на акриловой дисперсии, что обеспечивает надежную фиксацию даже на умеренно шероховатых материалах.
Ключевые преимущества:
· Повышенная адгезия: Усиленный клеевой слой (адгезия >=3,9 N/25мм) обеспечивает отличное прилегание и защиту от затекания краски на полу шероховатых поверхностях.
· Всепогодная устойчивость: Обладает стойкостью к ультрафиолету и перепадам температур, что делает ее пригодной не только для внутренних, но и для наружных работ (фасады, оконные рамы, уличные конструкции).
· Надежность на шероховатых текстурах: Эффективно работает по штукатурке, бетону, необработанному дереву, создавая четкую границу окрашивания.
· Чистое снятие: Несмотря на высокую липкость, после удаления в течение рекомендованного срока (до 5 недель на открытом воздухе) не оставляет следов клея.
Область применения: Идеальна для внутренних и наружных работ по гладким и шероховатым поверхностям: бетон, кирпич, фактурная штукатурка, дерево, уличный декор. Отличный выбор для фасадных работ и ремонта в сложных условиях.
Технические характеристики и применение:
· Материал основы: Рисовая бумага WASHI.
· Клеевой состав: Акриловая дисперсия с высокой адгезией (>=3,9 N/25мм).
· Толщина материала: 115 мкм (+/-10%).
· Стойкость на поверхности (наружные работы): До 5 недель.
· Условия для идеального результата: Обеспечьте чистоту, сухость и обезжиренность основания. Работы лучше проводить при температуре от +18°C до +25°C. Не забывайте о тестовом наклеивании на малозаметном участке.
· Как правильно снимать: Отклеивайте ленту медленно, под острым углом, без резких движений для получения ровного края.
· Условия хранения: Гарантийный срок хранения — 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.
Выберите синюю ленту MAITRE DECO TOOLS, когда нужна максимальная надежность для работ внутри и снаружи помещения на полу шероховатых поверхностях.
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