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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
от 27 февраля 2026 г.
1. Идентификация вещества / препарата и компания / предприятие

	Название продукта: 

Индикатор пеноплёночный 
«Элитест ПИ»
	Производитель
ООО «ЭЛИТЕСТ», 603093 г. Н. Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9, т/ф (831) 434–93–39, 432–85–08, 278–91–53, elitest@xrs.ru, ИНН 5260412157 КПП 526001001


2. Идентификация опасности (опасностей)
	Общая характеристика
	Низкоопасная смесь на водной основе

	Степень опасности химической продукции в целом:
	Умеренно опасная продукция, по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007)

	Опасность для человека
	Не токсичен при нормальном применении. Возможна слабая раздражающая реакция при контакте с глазами или поврежденной кожей.

	Опасность для окружающей среды:
	Не представляет существенной опасности


3. Данные о составных частях

Вещество / Препарат: Подготовка / смесь
	Наименование ингредиента
	Номер CAS
	Значение %
	Классификация

	Пропиленгликоль
	57-55-6
	40-60
	3 класс по ГОСТ 12.1.007

	Вода дистиллированная
	7732-18-5
	30-50
	Информация отсутствует

	ПАВ
	-
	1-3
	Информация отсутствует

	Ингибитор
	95-14-7
	1-2
	3 класс по ГОСТ 12.1.007

	Консервант
	122‑99‑6
	1
	3 класс по ГОСТ 12.1.007


4. Меры первой помощи
	При вдыхании:

	Свежий воздух. Освободить пострадавшего от стесняющей одежды. Обеспечить покой.

	При контакте с кожей:

	Негативных факторов не выявлено. В отдельных случаях возможны аллергические реакции. При необходимости, промыть тёплой водой с мылом. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

	При попадании в глаза:


	Промыть теплой водой в течение 30 минут. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

	При попадании в желудок:


	Немедленно промыть рот водой, пить много воды, обратиться к врачу.

	
	


5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
	Продукт не является горючим, не воспламеняется и не взрывоопасен
	


6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий
	Мероприятия по охране
окружающей среды:
	Собирают в специальную ёмкость и направляют на вторичную переработку, ликвидацию либо захоронение в специально отведенных местах (например, выработанный карьер, свалка промышленных отходов и др.). Место разлива промывают проточной водой.

	Методы очистки:
	Протирка ветошью, промывка проточной водой.


7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах
	Хранение:

	Хранить продукт в крытых складских проветриваемых помещениях, защищённых от агрессивных сред (кислот, щёлочей), на расстоянии не менее 1 м от приборов отопления, при температуре от плюс 5 до плюс 25°С, в плотно закрытой таре.

	Обращение:

	Стандартное, специальных мер не требуется


8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

	Средства индивидуальной защиты
	резиновые перчатки, очки, фартук либо халат

	Гигиенические меры
	соблюдать общие правила личной гигиены


9. Физические и химические свойства
	Физическое состояние:
	Однородная жидкость

	Цвет:
	Прозрачная жидкость

	Запах:
	Слабый, нейтральный

	Водородный показатель:
	6-8 рН

	Плотность при 20°C:
	1,01-1,09 г / см3

	Растворимость в воде:
	Растворим в воде

	Содержание серы и галогенов
	<0,020%

	Температура самовоспламенения
	сведения отсутствуют

	Температура плавления
	сведения отсутствуют

	Температура кипения
	сведения отсутствуют

	
	



10. Стабильность и реакционная способность

	Химическая стабильность:
	Стабилен при нормальных условиях хранения

	Возможность опасных реакций
	Не образует опасных реакций

	Опасные продукты разложения
	В обычных условиях не образуются

	Несовместимые вещества и материалы
	Не совместим с сильными окислителями, щёлочами


11. Информация о токсичности
	Показатели острой токсичности
	Сведения отсутствуют

	Сведения об опасных для здоровья человека воздействиях при непосредственном контакте с химической продукцией
	Не канцерогенен, не мутагенен.

	
	


12.  Информация о воздействии на окружающую среду
Разлагается в природных условиях, не оказывает токсического воздействия на водные организмы, не биоаккумулируется
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)
Отходы должны быть утилизированы в соответствии с нормами экологического контроля федеральных, государственных и местных органов власти.

14. Информация при перевозках (транспортировании)
	Номер UN: 
	нет

	Тип упаковки: 
	нет

	Согласно IMDG/IMO, ГОСТ 19433-88
	неопасный груз.


15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство:

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 21.06.2011 N 184-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ;

- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

- Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ; 

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

15.2 Международные конвенции и соглашения: не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией

16. Дополнительная информация

16.1 Паспорт безопасности введён впервые

16.2 Перечень источников данных, используемых при составлении Паспорта безопасности:
ТУ 20.59.59-004-49782089-2025 Индикатор пеноплёночный "Элитест ПИ"
ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм

ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения

ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изм. от 17.03.2025)

Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать второе пересмотренное издание. -ООН, 2021

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200

Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007

ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. -ООН, 1989

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. -ООН, 2001

Информация, содержащаяся в данном документе, является точной. Тем не менее, ни вышеназванный поставщик, ни любой из его партнеров не несут никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе.

Окончательное решение о пригодности любого материала целиком лежит на пользователе. Все материалы могут представлять опасность и должны использоваться с осторожностью, хотя некоторые типы опасности и описаны в данном документе пользователям продукта должны соблюдать местные законы, касающиеся использования и утилизации.


ООО «ЭЛИТЕСТ» 603093 г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, литер А, помещение 9 т/ф (831) 434-88-14   elitest@xrs.ru

