Универсальный отпугиватель с регулировкой частоты и скорости звучания LS-705
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Отпугиватель LS-705 — это усовершенствованное ультразвуковое устройство, предназначенное для отпугивания широкого спектра бытовых вредителей с помощью постоянно меняющихся звуковых частот и скорости их звучания.
В отличие от традиционных методов борьбы с вредителями, это устройство работает без химикатов, ловушек или неприятных запахов, что делает его экологически чистым и неприхотливым в обслуживании решением.
Особенности модели
· Безопасность и гуманность – ультразвуковые волны причиняют сильный дискомфорт вредителям, но безвредны для людей и домашних животных, что делает отпугиватель одним из самых гигиеничных средств для уничтожения нежелательных вредителей.
· Широкий частотный диапазон – излучает модулированные ультразвуковые волны в диапазоне от 10 до 65 кГц, не создавая помех работе электронных приборов
· Регулировка скорости звучания - противодействие привыканию вредителей к прибору
· Высокая эффективность – прибор действует непрерывно; результаты могут проявиться в течение 1-3 недель в зависимости от степени заражения. Постоянное использование помогает предотвратить повторное заражение.
Настройки
	СКОРОСТЬ          ЧАСТОТА
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	Положение регулятора частоты
Частота (кГц)
Вредители
10
65
Тараканы
9
50
Тараканы, летучие мыши, мухи
8
40
Общая частота отпугивания
7
30
Крысы, мыши, насекомые
6
25
5
20
Дрозды, скворцы и другие птицы
4
18
3
15
2
12
1
10
Крысы, мыши, насекомые, некоторые виды птиц



Примечание:
· Если рядом с устройством находятся люди, пожалуйста, установите регулятор частоты в диапазоне от 7 до 10. Частота в этом диапазоне не создает дискомфорта людям.
· Когда никого нет дома, вы можете установить уровень от 4 до 7 для достижения максимальной эффективности отпугивания грызунов и вредителей.
· Отпугиватель LS-705 предназначен для использования внутри помещений или в условиях максимальной защищённости от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
1 Инструкция по использованию
2 Подключите устройство к стандартной электрической розетке.
3 Поверните регулятор СКОРОСТИ по часовой стрелке (настройки 1-10), чтобы включить прибор. Красный индикатор подтвердит, что устройство включено. Еженедельно меняйте скорость, чтобы вредители не адаптировались к частотам.
4 Установите регулятор ЧАСТОТЫ на соответствующую настройку: птицы/грызуны/насекомые. Для эффективной борьбы с выбранными вредителями будут генерироваться ультразвуковые волны заданной частоты. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы проверить, издает ли устройство звуковой сигнал — если Вы его услышали, значит прибор работает корректно.
5 Если звук кому-то неприятен, увеличьте частоту до уровня, который не слышен людям, но эффективен для борьбы с вредителями.
Рекомендации по установке
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Установите устройство на высоте 20-80 см от пола или прикрепите его к стене;
· Расположите устройство так, чтобы оно было направлено на твердую поверхность (например, стену, металлическую панель), чтобы ультразвуковые волны многократно отражались и заполняли всё помещение пересекающимися волнами для максимального охвата.
·  Используйте несколько устройств для больших помещений или для разделенных зон.
Сфера применения: дома, кухни, столовые и магазины, рестораны и супермаркеты, фабрики и склады пищевой промышленности, больницы и компьютерные залы, корабли, доки и фермы, любая среда, требующая безопасной борьбы с вредителями без применения химических веществ
Технические характеристики
Размер
134х112х100мм
Вес
 415г
Питание
100–240В AC, 50/60 Гц → Выходное: 9В DC, 440мА
Потребление
4 Вт
Частота
10,000 Гц – 65,000 Гц
Уровень звука
120дБ
Зона действия
743м²
