МИР digiPro - поисковый комплект для точного определения мест повреждения кабеля
[bookmark: _GoBack]Описание МИР digiPro
Поисковый комплект МИР digiPro предназначен для точного определения места повреждения (ОМП) силовых кабельных линий акустическим и акустическо-электромагнитным методами.
В комплект МИР digiPro входят три основных элементов: наземный микрофон с шумоподавлением, модуль управления с дисплеем и наушники со звукоизоляцией.
В поисковый наземный микрофон встроены акустические датчики позволяющие фиксировать сигналы, которые в свою очередь передаются на модуль управления прибором. Отображаемая на дисплее информация позволяет сделать вывод в какую сторону дальше нужно перемещать наземный микрофон для точного определения места повреждения. Специальные материалы обеспечивают высокое акустическое качество приема сигнала без посторонних шумовых помех от окружающей среды.
Модуль управления снабжен высококонтрастным антибликовым цветным дисплеем, который позволяет работать при ярком солнечном освещении. Простота и удобства интерфейса позволят приступить к работе и поиску повреждение в кротчайшие сроки.
Применение современных технологий шумоподавления и акустических помех позволяет наземному микрофону распознавать только нужный полезный сигнал, что делает данную поисковую систему незаменимой на производственных и строительных площадках, а также при поиске повреждения в городской среде.
Функция компаса отображает на дисплее угол между направлением залегания кабеля и направлением стрелки наземного микрофона, что позволяет с легкостью определить в каком направлении необходимо продолжать поиск места повреждения.
Преимущества
· меню на русском языке!
· шумоподавление и настройка акустических фильтров;
· удобное и интуитивно понятное отображение результатов поиска в виде угла между залеганием кабеля направление стрелки микрофона;
· автоусиление сигнала;
· контрастный антибликовый цветной ЖК дисплей;
· встроенная батарея с функцией автоотключения при бездействии.
Комплектация МИР digiPro
· Модуль управления МИР digiPro с ремнем – 1 шт.
· Ручка для переноски наземного микрофона – 1 шт.
· Наземный микрофон – 1 шт.
· Накладные наушники – 1 шт.
· Кабели подключения – 1 шт.
· Зарядное устройство – 1 шт.
· Транспортировочный кейс – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Характеристики
	Полный диапазон акустического канала
	80–1500 Гц

	Низкочастотный диапазон акустического канала
	80–400 Гц

	Высокочастотный диапазон акустического канала
	200–1500 Гц

	Полосовой диапазон акустического канала
	150–600 Гц

	Усиление
	80 дБ

	Аккумуляторная батарея
	6700 мА·ч

	Погрешность ОМП
	0,1 м

	Длительность работы
	9 ч

	Цветной ЖК дисплей
	800 × 470 точек

	Масса модуля управления
	1 кг

	Масса наземного микрофона
	1,4 кг

	Температура эксплуатации
	-10 – +40 °C

	Влажность
	5–90 %



